Protocolli cassaforte

# Registrazione del primo utente

Client

Android

Server

Arduino

connessione

ok

registra;”user”;”psw”;”cod”

ok

Close

# Login

Client

Android

Server

Arduino

connessione

ok

Log;”user”;”psw”

ok

Close

# Apertura cassaforte da applicazione

close

ok

apri;”cod”;”user”

ok

connessione

Client

Android

Server

Arduino